ENERYA KAPADOKYA GAZ DAĞITIM A.Ş.’YE AİT CNG İSTASYONLARINA CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ) SATIN ALINMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. KAPSAM 
Bu Teknik Şartname; Enerya Kapadokya Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (bundan böyle ENERYA olarak anılacaktır) teslim noktası Niğde ili Çiftlik, Çamardı, Ulukışla, Altunhisar İlçesi, Hacıabdullah Beldesi, Nevşehir ili Derinkuyu, Hacıbektaş, Acıgöl, Kozaklı İlçesi,  Kaymaklı Türkeli, Kalaba Beldesindeki lokal şebekesine CNG’nin aktarımına yönelik YÜKLENİCİ tarafından CNG’nin bu Teknik Şartname’ye göre temin edilmesi ile ilgili esasları, CNG’nin taşınması ile ilgili esasları, teknik ve idari talimatları, YÜKLENİCİ tarafından oluşturulacak CNG boşaltım tesislerinin tasarımı, yapımı, denetimi, kontrolü, işletmeye alınması ve işletmeye alınmasından sonra yapılabilecek değişiklikleri kapsar.

Bu Teknik Şartname’de belirtilmeyen hususlarda, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayınlamış olduğu yönetmelikler, şartnameler ile Türk Standartları’nda belirtilen, yoksa Uluslararası Standartlarda yer alan hükümler geçerlidir

2. DAYANAK 
İşbu Şartname, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile EPDK’nın almış olduğu 6155-4, 6914 ve 7110-7 numaralı Kurul Kararları'na dayanılarak hazırlanmıştır.

3. İŞİN TANIMI 
ENERYA’nın doğal gaz lisansı kapsamında olan, iletim şebekesinin ulaşmadığı ilçelerde, tesis edilen CNG istasyonlarına, YÜKLENİCİ tarafından aşağıdaki Standartlar’a ve Yönetmeliklere bu teknik şartnameye uygun olarak tedariki sağlanacak CNG alım işidir.
· TS 13660 İşyerleri - Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Dolum Tesisleri İçin Kurallar
· TS 13612 Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İkmal İstasyonları Karayolu Yaşıtları için Emniyet Kuralları 	
· Amerikan Standadı : “NFPA 55 : Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code”
· Amerikan Standardı : “NFPA 52 : Vehicular Natural Gas Fuel Systems Code”
· Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
· Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği













4. SATIN ALINACAK MİKTAR 
Satın alınacak CNG miktarları aylara göre tahmini dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

	
	
	NEVŞEHİR TÜKETİM MİKTARLARI

	YIL
	AY
	TESLİM NOKTASI 
	TESLİM NOKTASI 
	TESLİM NOKTASI 
	TESLİM NOKTASI 
	TESLİM NOKTASI 
	TESLİM NOKTASI 
	TESLİM NOKTASI 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	DERİNKUYU
	KAYMAKLI
	HACIBEKTAŞ
	ACIGÖL
	KOZAKLI
	TÜRKELİ
	KALABA

	
	
	MİKTAR 
	MİKTAR 
	MİKTAR 
	MİKTAR 
	MİKTAR 
	MİKTAR 
	MİKTAR 

	
	
	Sm3
	Sm3
	Sm3
	Sm3
	Sm3
	Sm3
	Sm3

	2026
	EKİM
	104.238
	98.203
	163.731
	153.818
	31.350
	1.200
	1.200

	2026
	KASIM
	229.360
	187.208
	291.848
	292.375
	50.118
	1.407
	1.407

	2026
	ARALIK
	365.676
	263.433
	452.943
	427.072
	158.142
	3.917
	3.917

	2027
	OCAK
	418.938
	302.942
	494.798
	464.921
	201.135
	4.705
	4.705

	2027
	ŞUBAT
	385.722
	293.695
	483.166
	472.098
	160.256
	3.374
	3.374

	2027
	MART
	347.008
	264.837
	401.235
	407.004
	176.430
	3.452
	3.452

	2027
	NİSAN
	238.288
	193.970
	307.497
	285.137
	117.652
	2.302
	2.302

	2027
	MAYIS
	104.966
	89.840
	136.012
	129.868
	65.263
	1.277
	1.277

	2027
	HAZİRAN
	23.071
	17.126
	31.105
	33.835
	12.024
	235
	235

	2027
	TEMMUZ
	18.835
	12.639
	36.069
	29.674
	13.289
	260
	260

	2027
	AĞUSTOS
	18.835
	12.706
	39.969
	29.674
	14.311
	280
	280

	2027
	EYLÜL
	19.300
	16.667
	44.258
	31.980
	15.333
	300
	300

	 
	TOPLAM
	2.274.238
	1.753.265
	2.882.633
	2.757.455
	1.015.301
	22.708
	22.708

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NEVŞEHİR GENEL TOPLAM
	10.728.309
	



	
	
	
	
	

	






	NİĞDE TÜKETİM MİKTARLARI

	YIL
	AY
	TESLİM NOKTASI
	TESLİM NOKTASI
	TESLİM NOKTASI
	TESLİM NOKTASI
	TESLİM NOKTASI

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ÇİFTLİK
	ÇAMARDI
	ULUKIŞLA
	HACIABDULLAH
	ALTUNHİSAR

	
	
	MİKTAR 
	MİKTAR 
	MİKTAR 
	MİKTAR 
	MİKTAR 

	
	
	Sm3
	Sm3
	Sm3
	Sm3
	Sm4

	2026
	EKİM
	190.878
	105.000
	150.500
	11.300
	65.500

	2026
	KASIM
	552.888
	294.000
	421.400
	31.640
	183.400

	2026
	ARALIK
	756.930
	409.500
	586.950
	44.070
	183.400

	2027
	OCAK
	822.750
	441.000
	632.100
	47.460
	275.100

	2027
	ŞUBAT
	526.560
	336.000
	481.600
	36.160
	183.400

	2027
	MART
	411.375
	294.000
	421.400
	31.640
	163.750

	2027
	NİSAN
	246.825
	157.500
	225.750
	16.950
	98.250

	2027
	MAYIS
	65.820
	42.000
	60.200
	4.520
	26.200

	2027
	HAZİRAN
	49.365
	31.500
	45.150
	3.390
	19.650

	2027
	TEMMUZ
	42.783
	27.300
	39.130
	2.938
	17.030

	2027
	AĞUSTOS
	46.074
	29.400
	42.140
	3.164
	18.340

	2027
	EYLÜL
	59.238
	37.800
	54.180
	4.068
	23.580

	 
	TOPLAM
	3.771.486
	2.205.000
	3.160.500
	237.300
	1.257.600

	
	
	
	
	
	
	

	NİĞDE GENEL TOPLAM
	10.631.886
	
	
	
	




	KAPADOKYA GENEL TOPLAM
	21.360.195



Kapadokya CNG Toplam Alım Miktarı 21.360.195 Sm3 olacaktır


5. GENEL HÜKÜMLER 
5.1. CNG ikmali ve boşaltımı YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. YÜKLENİCİ; ENERYA’nın iş bu şartnamenin 4. Maddesinde belirttiği miktarlarda CNG’yi tedarik ederek ENERYA’nın herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan taşıma periyodunu oluşturacaktır. YÜKLENİCİ, CNG teslimatını, 7 gün/24 saat, resmi ve bayram tatillerinde de yapmakla yükümlüdür. 

5.2. YÜKLENİCİ’nin tesisleri ve araç sayıları ENERYA’nın anlık/günlük maksimum tüketim talebine uygun olmalıdır. YÜKLENİCİ, doğal gaz ikmalinde yol süreleri ve çekiş dalgalanmalarını göz önünde bulundurulacak şekilde en az 5000 Sm3 kapasiteli dolu 2 adet CNG dorsesini veya eşdeğer tüp demetlerini her zaman Tesis’te bulunduracaktır.
5.3. ENERYA, satın alınacak miktarları, ihtiyaca göre değiştirebilir ve YÜKLENİCİ, Enerya’nın CNG  talebini  12 saat içerisinde teslim eder. ENERYA herhangi bir sebeple (tesislerinde önemli arıza, büyük bakım-onarım, yenileme, doğal afet, vb.) CNG sevkiyatını azaltabilir/durdurabilir. Bu durumda ENERYA’nın herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi YÜKLENİCİ’nin ödeme dahil herhangi bir talebi olamaz. ENERYA’nın sadece ölçümü yapılan CNG miktarı karşılığını YÜKLENİCİ’ye ödeme sorumluluğu bulunmaktadır. Yüklenicinin, sevkiyatında meydana gelen aksama, taşıyıcı araçlarında meydana gelen arıza sebebiyle gaz arzının sağlanamaması nedeniyle müşterilerin zararları veya üçüncü şahıslara verilen zarar nedeniyle oluşabilecek maddi tazminatlar YÜKLENİCİ’ye rücu edilecektir.

5.4. YÜKLENCİ’nin iletim Lisansı, K veya L Belgeleri ve ilgili Karayolu Taşıma Yönetmeliği Belgeleri’nin aslı veya noter onaylı sureti Sözleşmeden sonra ENERYA’ya ibraz edilecektir. Sözleşme aşamasında belgelerin ibrazı sonrası işin yürürlüğü esnasında söz konusu belgelerin geçerliliğinin yitirildiği hallerde, durum derhal ENERYA’ya bildirilecektir. Bu husustaki tedbirleri alma yükümlülüğü YÜKLENİCİ’ye ait olup, alınmamış ve bildirimi yapılmamış olması sözleşmenin fesih nedenidir. 

5.5. Kesintisiz doğal gaz tedarikinin sağlanması amacıyla uygun sevkiyat planının yapılması ve Tesis’teki stok miktarının takibi Yüklenici’nin sorumluluğundadır. Yüklenici, planlamada oluşabilecek hataların önüne geçmek amacıyla taşıma ünitesindeki kalan doğal gaz miktarını takip etmekle yükümlüdür. 

6. YÜKLENİCİ’NİN SORUMLULUKLARI
6.1. YÜKLENİCİ, taşıma ve stoklama ünitelerinin ve bu ünitelerin basınç düşürme ünitesiyle olan bağlantılarının emniyetinden ve problemlerinden sorumludur. Bu kapsamdaki ünitelerin gaz arzını tehlikeye atabilecek problemlerini çözebilecek ekip ve ekipmanı en geç 12 saat içinde devreye sokacaktır.
6.1.2.Taşıma ve stoklama ünitelerinde kullanılacak ekipmanlar TSE standartlarına uygun ve CE sertifikalı olmalıdır. Tesisatta sadece CE, ATEX ve TSE veya bunların haricinde akredite kurumlarca düzenlenmiş sertifikası olan malzemeler kullanılabilir. 
6.1.3.YÜKLENİCİ sorumluluğundaki tüm ekipmanlar herhangi bir arıza durumunda yedekli olmalıdır.

6.2. Yüklenici sevk ettiği doğal gaz için taşıma evrakını Karayolu Taşımacılığı mevzuatına uygun olarak düzenler. Yüklenici’nin sevkiyatta kullandığı CNG stok ve taşıma üniteleri “Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği”ne uygun olacaktır. ADR Araç Uygunluk Sertifikası(T9 Belgesi) ve ilk muayene, üst yapı muayene, kalite sertifikalarına sahip olacaktır. 

6.3. YÜKLENİCİ, dolum tesislerinden aldığı CNG’yi, CNG taşımaya yönelik üretilen treyler/tankerle tesise getirerek, gerekli ekipman ihtiyaçlarını karşılayacak, ünite bağlantılarını yapacaktır. Dolum sırasında bağlantılar ve boşaltma işleri YÜKLENİCİ operatörü tarafından, ENERYA personeli refakatinde yapılacaktır. YÜKLENİCİ personeli bulunmadığı durumlarda biten CNG stok ve taşıma ünitesini devre dışı bırakılarak dolu ünitenin devreye alınması ENERYA personeli tarafından gerçekleştirir.

6.4. Topraklama : CNG stok ve taşıma üniteleri ve dorselere boşaltım esnasında topraklama bağlanacaktır, bu işlem YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır. 

6.5. CNG tesisinde iş güvenliği ve operasyonel işlemlere dair talimat ve prosedürlerin ve acil durum müdahale talimatının hazırlanması ve CNG operatörlerine bildirilmiş olması YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır. YÜKLENİCİ operasyonların prosedür ve talimatlar doğrultuda yapılabilmesi amacıyla ENERYA personellerine gerekli iş başı eğitimlerini verir.

6.6. YÜKLENİCİ, kendisine ait CNG stoklama, boşaltma ve taşıma ünitesinde arz güvenliğini riske eden bir arızi durum meydana geldiğinde ENERYA’nın bilgilendirmesine müteakip derhal istasyona teknik ekip sevk etmekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ teknik ekipleri yılın 365 günü 24 saat destek esasına göre hizmet verecektir. 

6.7. YÜKLENİCİ, CNG Tesisinde görev alacak personelleri için ısı ve ateşe dayanıklı iş elbisesi, iş ayakkabısı, koruyucu maske, baret ve eldiven bulundurmak ve kullanmak zorundadır. 
6.8. YÜKLENİCİ, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli emniyet tedbiri almakla yükümlüdür. Tesis mahalli içinde gerekli tedbirlerin alınmamasından kaynaklanacak her türlü iş kazası ile üçüncü şahıslara vermiş olduğu zarar ve ziyandan (maddi zarar, yaralanma, ölüm vb.) YÜKLENİCİ sorumludur. 

7. ENERYA’NIN SORUMLULUKLARI
7.1. .  ENERYA, CNG tesisine taşınan CNG’nin 200 bar basınçtan 4 bar basınca düşürülmesi için gerekli 1.  ve 2. Kademe basınç düşürme ve regülasyon ekipmanını içeren istasyonun kurulması ve işletiminden sorumludur. ENERYA, CNG boşaltımını yapacak, basınç düşürme ve gazı ısıtacak üniteleri tesise kuracaktır.
ENERYA, Tesis’e ve kendisine ait elektrik, su, atık su, telefon, internet hatlarına dair yasal olarak zorunlu ruhsat, izin ve uygunluk raporlarını alıp, Tesis’i YÜKLENİCİ’nin hizmet vermesine elverişli şekilde teslim eder ve koşulların sürekliliğini sağlar.
7.2.Tesis’in saha betonu ENERYA’nın sorumluluğundadır.
7.3.Tesisin izinsiz erişimi engelleyecek şekilde tel çit ile çevrilmesi ENERYA’nın sorumluluğundadır.
7.4.Sayaç grubu ENERYA tarafından temin edilir, bakım ve kalibrasyonu ENERYA'nın sorumluluğundadır.
7.5.Kokulandırma sistemi ve koku maddesi ENERYA tarafından temin edilecektir. 
7.6.ENERYA, CNG istasyonu sahasında gerekli yangına müdahale tedbirlerini alacaktır. 
7.7.ENERYA CNG tesisini koruyacak kapsama alanı olan paratoner ve sistemini kurmak ile yükümlüdür.
7.8.CNG Tesisinin “Patlamadan Korunma Dokümanı” ve Risklerin Analizi ve Risk Değerlendirmesi” raporlamaları ENERYA’nın yükümlülüğündedir.
7.9. Jeneratör sistemi ile yakıtı ve gerekli sarf malzemesinin bulundurulmasından ENERYA sorumludur.
8. FATURALAMA ve ÖDEME 
8.1. Faturalama: 
Faturalama hesabında, teslim noktalarında YÜKLENİCİ’nin her ikmalinde ENERYA’ya teslim edeceği doğal gaz kalite belgesi değerleri kullanılacaktır. 
Her ayın 1. günü sabah 08:00’e kadar istasyondan alınan değerler ile bulunan çekiş miktarının, ihale sonucu Sözleşme ile imza altına alınan birim fiyat ile çarpılması ile YÜKLENİCİ tarafından ENERYA’ya biten ayın son günü tarihli faturalandırılacaktır. 
YÜKLENİCİ talep ettiği taktirde ilgili ölçüm cihazlarının kalibrasyon belgeleri ENERYA tarafından YÜKLENİCİ’ye sunulacaktır. YÜKLENİCİ’nin talebi doğrultusunda ölçüm ve ölçüm ekipmanları 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu kapsamında kalibrasyona gönderilebilir veya yerinde kalibre edilebilir. Ancak kalibrasyon işlemleri için harcanacak nakliye dahil her türlü maliyet; ölçüm ekipmanlarının ilgili Kanun kapsamında ölçüm standardı içinde olması durumunda YÜKLENİCİ, ölçüm standardı dışında olmasının tespiti halinde ENERYA tarafından karşılanacaktır. 
8.2. Ödeme: 
ENERYA, YÜKLENİCİ’nin oluşturduğu faturaları, faturanın tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde YÜKLENİCİ’ye ödeyecektir.



9. CNG FİYAT FARKI 
DAĞITIM ŞİRKETİ’nin işbu Sözleşme’nin imzası tarihinde mevcut şantiyesine uygun TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ ikmal tesisi için belirlenen KDV hariç fiyatları aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 
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PCNG(i) =  ayında Dağıtım Şirketine yapılacak CNG satışında kullanılacak olan CNG satış birim fiyatı (TL/Sm3)
BCNG+SKB(i) =  ayı için geçerli olan ÖTV ve İlgili Dağıtım Bölgesi Sistem Kullanım Bedeli dahil, BOTAŞ'tan Doğal Gaz Satın Alan CNG Müşterilerinin Dağıtım Şirketi Statüsündeki Müşterilerine Yapılan Satışları için uygulanan CNG satış birim fiyatıdır (TL/Sm3).
SP(i) =  ayı için Yüklenicinin masrafları ve kar marjıdır. İhalede oluşan bedelden BCNG+SKB bedelinin düşülmüş halidir (TL/Sm3).
BCNG+SKB(i) = Her ay BOTAŞ ve İlgili Dağıtım Şirketi tarafından açıklanan birim fiyata göre güncellenecektir.



SP(i-1) = -1)’inci ayda uygulanan Yüklenici masraf ve kar marjı payıdır (TL/Sm3).
Yİ-TÜFE(i-2) = -2)’nci ayda Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ve -1)’inci ay içinde açıklana değişim oranı (%)
DAĞITIM ŞİRKETİnin işletmesinde doğalgaz sayacından ölçülen hacim değeri (stdm³), otomatik hacim düzeltici vasıtası ile düzeltilmiş hacme çevrilerek ödemeye esas Düzeltilmiş Standart Metreküp (Sm³) belirlenecektir.
Belirlenen Düzeltilmiş Standart Metreküp (Sm³); CNG’nin dolumunun yapıldığı ay için ilgili lokal şebeke işletmecisinin (dağıtım şirketi, iletim şirketi) Yükleniciye ilgili ayın sonunda kesilen faturasında bildirdiği aylık ağırlıklı ortalama üst ısıl değer (kcal/Sm3) ile çarpılıp, 9155’ e bölümü ile elde edilecektir. Faturalamada Sm³ değeri esas alınacak ve birim Sm³ fiyat değeri ile çarpılarak faturalandırılacak miktar bulunacaktır. Bir önceki ay ilgili lokal şebeke işletmecisinin (dağıtım şirketi, iletim şirketi) Yüklenici’ye bildirdiği 1(bir) aylık ortalama üst ısıl değer (kWh/Sm3) ile ilgili belge, bahse konu fatura ekinde Dağıtım Şirketi’ne sunulacaktır.

10. CEZALAR
Teknik şartnamenin 5.3. maddesinde belirtilen sürede, sipariş teslim edilemediğinde (mücbir sebep halleri dışında) YÜKLENİCİ’ye ihtarlı 1 (bir) gün ek süre verilir.  Bu süre içerisinde YÜKLENİCİ gecikilen her gün için sözleşme bedeli üzerinden % 1 (yüzdebir) oranında ceza ödeyecektir.  Ek süre verilmesine rağmen YÜKLENİCİ görevini yerine getirmez ise başka bir ihtar yapmaya veya protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
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